## PID
### Steel .4mm MK8 Nozzle PID

#### 210°C 

Gcode : `M303 E0 S210 C8`

Result : 

```
Recv: #define DEFAULT_Kp 27.23
Recv: #define DEFAULT_Ki 2.56
Recv: #define DEFAULT_Kd 72.50
``` 

Gcode : `M301 P27.23 I2.56 D72.50`

### BED PID 
#### BED PID 60°C

Gcode : `M303 E-1 S60 C8`

Result : 

```
Recv: #define DEFAULT_bedKp 353.74
Recv: #define DEFAULT_bedKi 67.47
Recv: #define DEFAULT_bedKd 463.66
```

Gcode : `M304 P353.74 I67.47 D463.66`

#### BED PID 50°C

Gcode : `M303 E-1 S50 C8`

Result : 

```
Recv: #define DEFAULT_bedKp 156.86
Recv: #define DEFAULT_bedKi 30.88
Recv: #define DEFAULT_bedKd 199.18
```
Gcode : `M304 P156.86 I30.8 D199.18`

## 

